Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

«Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського»

Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури

Звіт

З виконання лабораторної роботи №1

з дисципліни “Схемотехніка аналогової та цифрової радіоелектронної апаратури - 1”

Виконав:

студент групи ДК-51

Махньов О. І.


Перевірив:

доц. Короткий Є В.


Київ – 2017

1. **Дослідження суматора напруги на резисторі**
   1. Під час лабораторного заняття було складено суматор напруги за наступною схемою:

У якості джерел напруги було використано керовані джерела, включенні в плату Analog Discovery 2. R було вибрано 75 кОм, як значно більші за внутрішній опор джерел.

Напруги джерел було налаштовано наступним чином:

Щуп вольтметру Analog Discovery було підключено до точки Vout.


Результати вимірювань склали -524 мВ, що з урахуванням похибок, відповідає теоретичним передбаченням:


* 1. Симуляція суматора в LTspice для постійного сигналу


V1 = -2V

V2 = 1V

Vout = -0.5V

Результати симуляції відповідають формулі Uвих = (U1 + U2)/2 з теоретичного опису суматора.


* 1. На суматор було подано два сигналу – імпульсний, амплітудою 2В, частотою 1 кГц та коефіцієнтом заповнення 50%, та синусоїдальний, амплітудою 2В та частотою 2 кГц. До виходу суматора було під’єднано один зі входів осцилографу, інший вхід було підключено до виходу генератора:



На виході суматора спостерігали комбінацію двох вхідних сигналів, що відповідає теоретичним очікуванням.

Налаштування осцилографу: 1В/клітинка, 500 мкс/клітинка вертикальне зміщення 0.5В, -0.5В для каналів відповідно.

* 1. Симуляція суматора в LTspice для змінного сигналу:


Джерела налаштовано аналогічно до налаштувань генератору під час лабораторного дослідження. Отриманий вихідний сигнал відповідає за формою сигналу з лабораторних досліджень:

1. **Дослідження RC-ланцюжка.**
   1. Під час лабораторної роботи було складено інтегруючий RC-ланцюжок с наступними параметрами:


C = 82 нФ

R = 3,9 кОм

* 1. Тривалість заряду/розряду до 99% складає:
  2. На вхід RC-ланцюжка подали імпульсний сигнал з частотою 200 Гц, амплітудою 1В та коефіцієнтом заповнення 50%.

Два щупи осцилографа було підключено відповідно до входу та виходу RC-ланцюжка, параметри осцилографа: 200 мкс/клітинку, 0.5 В/клітинку:

Точка 1.6 мс після фронту вхідного сигналу відповідає 99% заряду/розряду конденсатору, що відповідає теоретичним очікуванням.

* 1. Було проведено симуляцію схеми в LTspice, результати якої також відповідають теоретичним очікуванням:

1. **Дослідження RC-фільтру низької частоти**
   1. Під час лабораторної роботи будо складено RC-ФНЧ з наступними параметрами:


C = 82 нФ

R = 3,9 кОм


Частота зрізу такого фільтру:

* 1. Для визначення АЧХ фільтру, що було складено, використали Network Analyzer у складі плати Analog Discovery. Було отримано наступні результати:

Загальна форма АЧХ відповідає формі з теоретичної бази.

Точка частоти зрізу (-3 дБ) знаходиться на частоті 455 Гц, що, з урахуванням похибки, відповідає очікуванням.

Швидкість спадання АЧХ - -20дБ/дек. також спостерігається у виміряній АЧХ, що відповідає очікуванням:

* 1. Було проведено моделювання RC-ФНЧ в LTspice, під час якого було отримано АЧХ:

Форма АЧХ відповідає теоретичній та загалом співпадає з виміряною з урахуванням масштабу.